1. 各数值单位固定，取预定值。

2. 控制指令（发往设备的）

[ol] 开灯

[ow] 开循环

[og] 通气

[cl] 关灯

[cw] 关循环

[cg] 关气

[set m \*\* ] 发送短信

3. 当前设备IP地址/端口注册

往指定端口发送：I[gid]

**设备端发送内容**

发送数据：D[gid,温度]

身份验证：I[gid]

获取normal值：G[gid]

返回 [pth1,pth2,tth1,tth2,fth1,fth2] ,没有值用“-”替代。

**客户发送内容**

控制指令：S[gid,指令] // 指令不用“[]”包括

警报设置指令： A[gid，p/t/f, value]